Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Ваги, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 38310000-1- високоточні терези (ваги) (38311100-9 — електронні аналітичні ваги - Ваги ТВЕ 0,21-0,001-а-2 – 1 шт.).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-08-24-007391-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 15 000,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 15 000,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, умови його зберігання не були порушені. 
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на  транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації,  м. Харкові, 
3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 30 вересня 2026 року. 
4. Місце поставки товару: вул. Кирпичова, 2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61002..
5. Обладнання,  / його комплектуючі (складові), матеріали, повинні бути легально ввезені на територію України.
6. Строк гарантії: не менше 24 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. 
7. Рік виготовлення продукції  не пізніше – 2025 р. 
8. Декларація про відповідність вимогам «Технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів», сертифікат перевірки типу, сертифікат схвалення системи управління якістю, видані виробником, або його уповноваженим представником. (Надати копії відповідних документів).
9. Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі (надати у складі пропозиції).
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№
	Найменування товару
	Кількість 
	Технічні характеристики


	1. 
	Ваги ТВЕ-0,21-0,001-а-2
	1 шт.
	Клас точності за ДСТУ EN 45501:2017 ІІ (високий)
Матеріал платформи :  нержавіюча сталь
Тип дисплею : рідкокристалічний
Робоча температура: від +15 до + 30 ºС Градуювання : внутрішнє
Ступінь захисту : IP 40
Живлення : від акумулятора та мережі 220 В




