Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Сервер, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 48820000-2 - сервери (сервер) (48823000-3 - Файлові сервери – Сервер – 1 шт..).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-09-18-014096-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 250 000,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 1 250 000,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. Ця закупівля здійснюється за кошти міжнародної технічної допомоги у межах Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 № 360-VI. Програма Еразмус+, напрям КА2 (Erasmus+ К2): Розвиток потенціалу вищої освіти, відповідно до реєстраційної картки проєкту (програми) № 6195 та Реєстраційного номеру проєкту (програми), визначений партнер з розвитку № 101129236 — DigiUni , Європейський Союз. Найменування проекту (програми) «Цифровий університет – відкрита українська ініціатива».
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
[bookmark: _Hlk199336683][bookmark: _Hlk35424874]3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 30 жовтня 2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
[bookmark: _Hlk140226201]6. Строк гарантії: не менше 36 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Сервер
	1
	Процесор: кількість обчислювальних ядер – не менше 12, кількість обчислювальних потоків – не менше 24, базова тактова частота – не менше 2,4 ГГц, максимальна тактова частота (за допомогою технології Turbo Boost або еквівалентної) – не менше 4,1 ГГц, літографія – не більше 10 нм Enhanced SuperFin, об’єм кеш-пам’яті L3 – не менше 30 МБ, розрахункова теплова потужність – не більше 150 Вт, кількість з’єднань шини UPI або еквівалентної – не менше 2, підтримка технологій AVX-512, VT-x EPT, VT-d, Crypto Acceleration або еквівалентних.
Можливість встановлення другого процесора.
Підсистема оперативної пам'яті: загальна кількість слотів для встановлення модулів пам’яті – не менше 16, кількість встановлених модулів пам’яті – не менше 4, сумарний об’єм встановленої оперативної пам’яті – не менше 128 ГБ, тип оперативної пам’яті – регістрова DIMM DDR5 ECC з пропускною здатністю не менше 5600 МТ/с, усі встановлені модулі пам’яті повинні бути від виробника серверу та мати відповідне маркування.
Контролер підсистеми зберігання даних: апаратний 12G SAS RAID – контролер з підтримкою рівнів 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; об’єм енергонезалежної кеш-пам’яті контролера – не менше 8 ГБ, підтримка технологій Self-Encrypting Disks (SED) та Instant Secure Erase (ISE), підтримка блоків розміром 4KB, підтримка гарячої заміни накопичувачів, підтримка онлайн міграції та розширення масивів; контролер не повинен займати слот PCIe, призначений для встановлення карт розширення.
Підсистема зберігання даних: кількість встановлених накопичувачів – не менше 2 об’ємом не менше 1.92 ТБ кожен, інтерфейс – SAS, максимальна пропускна здатність – не менше 24 Gbps, тип накопичувача – Read Intensive з підтримкою RAID; підтримка гарячої заміни накопичувачів, усі встановлені накопичувачі повинні бути від виробника серверу та мати відповідне маркування.
Мережеві контролери: кількість портів стандарту 1GbE BASE-T – не менше 2, кількість портів 25GbE SFP28 – не менше 2, наявність окремого від портів мережевого контролеру порту інтегрованої системи віддаленого керування.
Наявність Trusted Platform Module версії не нижче 2.0.
Блок живлення: тип – подвійний надлишковий (1+1) блок живлення, потужність – не менше ніж 1100 ват, підтримка гарячої заміни, КПД рівня Platinum.
Корпус: тип – стійковий (rackmount), монтажна висота – не більше 1 юніта (1U), наявність не менше 12 відсіків для встановлення накопичувачів форм-фактору 2.5”з підтримкою гарячої заміни, лицьова панель що замикається на ключ та обмежує доступ до жорстких дисків, наявність датчика відкриття корпусу з можливістю налаштування віддаленого оповіщення про цю подію, функції відключення кнопки живлення у BIOS, у комплекті телескопічні рейки для встановлення сервера у 19”стійку.
Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються: повинен мати офіційну підтримку виробника операційної системи/гіпервізора та сертифікацію на веб-сайті: Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2019, 2022 та 2025, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi.
[bookmark: _Hlk240557111]Функції керування: наявність активного, відокремленого від мережевих адаптерів, порту віддаленого керування зі швидкістю не менше 1 Gb/s; підтримка інтегрованим контролером управління з веб-інтерфейсу користувача, призначеного для управління обчислювальною машиною; можливість віддалено підключати клавіатуру, дисплей та маніпулятор типу “миша” (віддалений KVM доступ), CD і DVD дисководи, які визначаються обчислювальною машиною як локальні; віддалена делегація доступу до файлів та віртуальних папок; віддалений KVM доступ повинен працювати без встановлення додаткового програмного забезпечення за допомогою HTML5 з шифруванням трафіку ключом не менш 256 біт; інтеграція автентифікації менеджменту до Active Directory Замовника; підтримка запису відео екрану моменту збоїв у функціюванні програмного забезпечення та завантаження серверу; можливість інтеграції та наявність конекторів від виробника обладнання до Microsoft System Center, VMware vCenter, BMC Software, Nagios & Nagios XI, Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli Network Manager, CA Network and Systems Management; весь функціонал серверного менеджменту, що вимагається, повинен працювати завдяки вбудованому у сервер менеджмент-процесору з програмним забезпеченням керування з безстроковою ліцензією.
Вбудовані апаратно-програмні засоби для віддаленого управління і моніторингу, що забезпечують наступні функції: віддалений доступ до консолі управління обчислювального вузла за допомогою веб-браузерів, інтерфейсу командного рядка за протоколами SSH, telnet, IPMI і Redfish; автоматичне інформування адміністратора про всі порушення і прогнози порушення функціонування дискової підсистеми, модулів пам'яті, блоків живлення, вентиляторів і процесорів за допомогою електронної пошти або виведення повідомлення на консоль адміністратора; відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компоненти обчислювального вузла, включаючи інформацію про встановлені версії мікрокодів компонентів сервера, інформацію про MAC-адреси і WWN мережевих контролерів і FC-адаптерів, у тому числі віртуальних; віддалене перезавантаження, включення / вимикання обчислювального вузла (в тому числі завантаження з віртуального оптичного диска); віддалене перехоплення консолі управління обчислювального вузла (віртуальна консоль): екрану, клавіатури і миші як на етапі завантаження обчислювального вузла, так і під час роботи операційних систем; віртуальна консоль повинна мати можливість управління живленням обчислювального вузла, можливість вказівки завантажувального пристрою, з одночасним підключенням до 4 користувачів і взаємодією в режимі обміну повідомленнями, повинна підтримувати роботу з використанням веб-браузера та стандарту HTML5, без необхідності використання плагинів Java і ActiveX; можливість збору інформації про рівень утилізації центрального процесора і оперативної пам'яті сервера без необхідності установки агентського ПЗ в ОС; можливість управління RAID-контролерами, що встановлюються всередині корпусу обчислювального вузла, через веб-інтерфейс або командний інтерфейс модуля управління без необхідності установки агентського ПЗ в ОС; можливість управління RAID-контролером без необхідності перезавантаження обчислювального вузла; відстеження стану накопичувачів, підключених до RAID-контролеру, в тому числі NVMe-накопичувачів; відстеження стану віртуальних дисків; створення, видалення та конфігурація віртуальних дисків; зміна налаштувань RAID-контролера; розширення ємності віртуальних дисків без переривання доступу до них; зміни рівня RAID віртуальних дисків без переривання доступу до них; запис конфігурації обчислювального вузла, драйверів, зберігання резервного образу обчислювального вузла для перезавантаження в разі виникнення неполадок на незалежний носій, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла або на мережевий файловий ресурс; можливість генерації NMI; можливість збереження скріншот екрану опису системного збою з висновком діагностичної інформації; можливість через веб-інтерфейс або інтерфейс командного рядка експорту діагностичної інформації про стан обчислювального вузла, включаючи логи як з модуля управління сервером, так і логи операційної системи або, в єдиному консолідованому звіті гіпервізора; запис конфігурації модуля управління на виділений енергонезалежний накопичувач, який встановлюється всередині корпусу обчислювального вузла, для швидкого відновлення працездатності обчислювального вузла в разі заміни материнської плати; можливість використання апаратно-програмних засобів для підготовки до установки операційної системи (конфігурація томів, створення розділів, копіювання драйверів, створення файлів відповіді для інсталяторів ОС), які не потребують використання зовнішніх носіїв інформації; можливість застосування оновлень мікрокодів компонент обчислювального вузла як через інтерфейс модуля управління сервером, так і з підтримуваних операційних систем; модуль керування сервером повинен мати функціонал безпечної перевірки цілісності і незмінності пакетів оновлень мікрокодів компонентів обчислювального вузла на етапі підготовки поновлення.
Гарантія на сервер: не менше 36 місяців апаратно-програмної підтримки від виробника, що включає підтримку 24/7 (цілодобові консультації інженерів «гарячої лінії» виробника з питань відновлення працездатності, експлуатації обладнання та програмного забезпечення в режимі реального часу), заміну обладнання не пізніше наступного робочого дня, з моменту підтвердження несправності з виїздом сервісного інженера на об’єкт до Замовника, а також право на оновлення програмного забезпечення обладнання у період гарантійного обслуговування; можливість відстежувати статус гарантії виробника в режимі онлайн на сайті виробника за серійним номером сервера; наявність вбудованого у сервер функціоналу автоматичного розміщення заяви на гарантійний випадок у сервісній системі Виробника.



