Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Джерело безперебійного живлення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31150000-2 - баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення) (31154000-0 - Джерела безперебійного живлення – 2 шт.).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-10-16-011957-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 220 000,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 220 000,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. Ця закупівля здійснюється за кошти міжнародної технічної допомоги у межах Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 № 360-VI. Програма Еразмус+, напрям КА2 (Erasmus+ К2): Розвиток потенціалу вищої освіти, відповідно до реєстраційної картки проєкту (програми) № 6195 та Реєстраційного номеру проєкту (програми), визначений партнер з розвитку № 101129236 — DigiUni , Європейський Союз. Найменування проекту (програми) «Цифровий університет – відкрита українська ініціатива».
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
[bookmark: _Hlk199336683][bookmark: _Hlk35424874]3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
6. Строк гарантії: не менше 24 місяців на акумулятор, не менше 36 місяців на джерело безперебійного живлення з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість  шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Джерело безперебійного живлення
	2
	[bookmark: _Hlk190347764]Номінальна потужність – не менше 2200ВА/1980Вт, вихідні роз'єми – не менше 1 шт. стандарту C19 та не менше 8 шт. стандарту C13, корпус з можливістю встановлення в стійку/шафу стандарту 19” (монтажні напрямні у комплекті постачання), висота корпусу – не більше 2U, час автономної роботи з навантаженням 900 Вт – не менше 18 хвилин, ефективність при навантаженні 60% – не менше 98,5%, типовий час перезаряджання акумуляторної батареї – не більше 3 годин, діапазон вхідної напруги при повному навантаженні – не менше, ніж від 160 до 286 В, вихідна частота синхронізована з мережею – 50/60 +/- не більше 3 Гц, максимальна енергія імпульсу що поглинається – не менше 375 Дж, багатофункціональна консоль контролю і керування з РК-дисплеєм з колірною індикацією стану ДБЖ, налаштування параметрів ДБЖ з панелі керування, звукова сигналізація, порти – послідовний порт, USB-порт, порт SmartConnect; відповідність стандартам МЕК 62040-1:2019/A11:2021, МЕК 62040-2:2006/AC:2006, МЕК 62040-2:2018; можливість оновлення прошивки, програмне забезпечення для керування і моніторингу ДБЖ – у доступі для завантаження на сайті виробника гарантія від виробника – не менше 24 місяців на акумулятор, не менше 36 місяців на пристрій



