Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Сервер (система зберігання даних), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 48820000-2 - сервери (сервер) (48821000-9 - Мережеві сервери – Сервер (система зберігання даних) – 1 шт..).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-09-18-014096-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 265 000,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 265 000,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. Ця закупівля здійснюється за кошти міжнародної технічної допомоги у межах Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 № 360-VI. Програма Еразмус+, напрям КА2 (Erasmus+ К2): Розвиток потенціалу вищої освіти, відповідно до реєстраційної картки проєкту (програми) № 6195 та Реєстраційного номеру проєкту (програми), визначений партнер з розвитку № 101129236 — DigiUni , Європейський Союз. Найменування проекту (програми) «Цифровий університет – відкрита українська ініціатива».
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
[bookmark: _Hlk199336683][bookmark: _Hlk35424874]3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
[bookmark: _Hlk140226201]6. Строк гарантії: не менше 36 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	[bookmark: _Hlk242709656]Сервер (система зберігання даних)
	1
	Процесор: кількість ядер – не менше 4, кількість потоків – не менше 8, базова тактова частота – не менше 2,2 ГГц, вбудоване апаратне шифрування.
Оперативна пам'ять: тип – ECC RDIMM не нижче DDR4, встановлений об'єм – не менше 4 ГБ, максимальний об'єм – не менше 32 ГБ.
Підтримка встановлення не менше 4 накопичувачів HDD 3,5" SATA, можливість гарячої заміни накопичувачів, можливість підключення пристрою розширення для не менше 4 накопичувачів HDD 3,5" SATA.
Підтримка встановлення не менше 2 накопичувачів SSD M.2 NVMe.
Зовнішні порти: не менше 2 портів USB 3.2 Gen1, не менше 1 порту USB Type-C, не менше 4 портів RJ-45 1GbE LAN, не менше 1 порту RJ-45 10GbE LAN.
Корпус: тип – для встановлення в серверну шафу/стійку (рейки для встановлення у комлекті), монтажна висота корпуса не більше 1U, глибина – не більше 520мм, резервований блок живлення, підтримка ввімкнення/вимкнення живлення за розкладом, автозапуск після збою живлення, Wake on LAN / WAN.
Індикатори стану кожного лотка накопичувача.
Максимальна кількість внутрішніх томів – не менше 32, максимальний розмір окремого тома – не менше 108 ТБ.
Підтримка SSD-кеша читання-запису, підтримка SSD TRIM.
Підтримка масивів RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; вбудовані засоби міграції RAID, підтримка гарячого резерву RAID.
Внутрішня файлова система – Btrfs. Підтримка зовнішніх файлових систем Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT.
Підтримка файлових служб протоколів SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync.
Максимальна кількість підключень SMB – не менше 170.
Підтримка списків керування доступом Windows (ACL).
Підтримка аутентифікації NFS Kerberos.
Максимальна кількість локальних облікових записів користувачів – не менше 1024, максимальна кількість локальних груп – не менше 	256, максимальна кількість спільних папок – не менше 256, максимальна кількість завдань синхронізаціі спільних папок – не менше 8.
Підтримка Hybrid Share з максимальною кількістю папок не менше 10.
Підтримка Hyper Backup з резервним копіюванням всієї системи.
Підтримка віртуалізації VMware ESXi 8.0 U2, Microsoft Hyper-V Windows Server 2025 та 2022.
Підтримка функціоналу SAN Manager (максимальна кількість цілей iSCSI – не менше 64, максимальна кількість номерів логічних пристроїв – не менше 128, моментальні знімки/клонування LUN, Windows ODX).
Підтримка функціоналу Download Station (максимальна кількість одночасних завдань завантаження – не менше 80).
Підтримка функціоналу Snapshot Replication (максимальна кількість миттевих знімків спільної папки – не менше 256, максимальна кількість миттевих знімків LUN – не менше 64, максимальна кількість миттевих знімків системи – не менше 4096, максимальна кількість завдань реплікації – не менше 32 для системи, не менше 16 для LUN).
Підтримка функціоналу Virtual Machine Manager.
Підтримка функціоналу Surveillance Station.
Підтримка функціоналу VPN Server.
Встановлені накопичувачі: не менше 4 накопичувачів HDD 3.5” SATA (характеристики окремого накопичувача: об'єм – не менше 12 ТБ, розмір сектора – не більше 512е, швидкість обертання – не менше 7200 об/хв, об'єм кеш-пам'яті – не менше 512 МБ, максимальна стала швидкість передавання даних – не менше 281 МБ/с, показник надійності за часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 1200000 годин, максимальне робоче навантаження –не менше 180 ТБ/рік, сумісність з DiskStation Manager (DSM) та можливість оновленння мікропрограми через DSM, рекомендований виробником мережевого сховища (надати посилання на офіційний веб-сайт виробника)).
Гарантійний срок від виробника – не менше 3 років.



