Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Комплектуючі до комп’ютерів, монітор, планшет, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 30230000-0 - комп’ютерне обладнання (Комплектуючі до комп’ютерів, монітор, планшет) (30237450-8 - Графічні планшети – Графічний планшет – 1 шт.; 30236000-2 - Комп’ютерне обладнання різне - Конвертер для планшета – 1 шт.; 30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU  – 1 шт.; 30237280-5 - Пристрої електроживлення - Блок живлення для ПК - 1 шт.; 30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї – Монітор  – 4 шт.; 30237134-7 - Графічні акселератори – Відеокарта – 1 шт.; 30237100-0 - Частини до комп’ютерів – Процесор  – 1 шт.; 30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата – 1 шт.;  30236110-6 - Оперативні запам’ятовувальні пристрої (RAM) - Модуль пам’яті  – 1 шт.; 30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Корпус для ПК  – 1 шт.;30233100-2 — Комп’ютерні запам’ятовувальні пристрої – Накопичувач SSD – 2 шт..).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-09-11-012580-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 137 500,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 137 500,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 30 листопада 2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.
7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Графічний планшет 
	1
	Тип – монітор-планшет
Роздільна здатність екрана – не менше 1920х1080 (Full HD)
Фізичний розмір екрана – не менше 14,0″ / 356 мм
Технологія дисплея – IPS
Скло / покриття – антиблікове та антивідбиткове скло (AG+AF)
Активна область – не менше 309х174 мм
Кути огляду – 178° горизонтальний / 178° вертикальний
Охоплення колірного простору – sRGB 98% (CIE 1931)
Максимальна контрастність – не менше 1000:1
Максимальна яскравість – не менше 285 кд/м²
Час відгуку (G2G) – не більше 16 мс
Характеристики пера: тип – бездротове безбатарейне, рівнів натиску – не менше 4096, максимальний нахил не менше 60°, не менше 2 бічних кнопок, роздільна здатність пера – не менше 2540 lpi, технологія – електромагнітний резонанс (EMR), максимальна висота зчитування – не менше 8 мм, максимальна частота звітування – не менше 360 звітів/сек, вага – не більше 10 г
Інтерфейси підключення – 1хUSB Type-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode
Операційні системи – Windows 10 і новіші, macOS 13 і новіші, ChromeOS
Комплект постачання – пристрій, перо, не менше 3 запасних стрижнів, інструмент для заміни стрижнів, короткий посібник з початку роботи, гарантійний талон
Гарантія – не менше 24 місяці

	2. 
	Конвертер для планшета
	1
	Тип – конвертер для підключення планшета до пристроїв без підтримки USB Type-C DisplayPort Alt Mode 
Вхідний роз’єм відео – HDMI
Вихідний роз’єм курсора – USB Type C (з можливістю підключення до порту USB Type А)
Роз'єм додаткового живлення – USB Type C
Роз'єм підключення планшета – USB Type C
Кабелі HDMI та USB Type C – USB Type А у комплекті постачання

	3. 
	Вентилятор для CPU
	1
	Тип – повітряне охолодження
Конструкція – Tower
Підтримка сокетів – s-1851, s-1700, s-AM5, s-AM4
Максимальний TDP – не менше 210 Вт
Теплові трубки – не менше 4 шт.
Кількість вентиляторів – не менше 2 шт.
Типорозмір вентилятора – не менше 120 мм
Підсвічування – A-RGB (адресна різнокольорова) 
Максимальна швидкість вентилятора – не більше 2000 об./хв.
Живлення вентиляторів – 4-pin PWM
Тип підшипника – Fluid Dynamic Bearing
Висота – не більше 159 мм

	4. 
	Блок живлення для ПК
	1
	Максимальна сумарна потужність – не менше 850 Вт
Форм-фактор – ATX
Стандарт рівня ефективності 80 PLUS – не нижче Gold
PFC модуль – активний
ККД при типовому навантаженні – не менше 90%
Особливості – кнопка увімкнення
Модульне підключення – повне
Кількість 4 + 4 pin CPU – не менше 2 шт.
Кількість 6 + 2-pin PCI-E – не менше 4 шт.
Кількість SATA – не менше 8 шт.
Максимальний струм по лінії +12 В – не менше 70.8 А
Функції захисту – захист від короткого замикання (SCP), захист від перевантаження (OPP), захист від підвищення напруги в мережі (OVP), захист від підвищення температури (OTP), захист від зниження напруги в мережі (UVP), захист від надструмів (OCP)

	5. 
	Монiтор
	4
	Діагональ екрана – 27"
Роздільна здатність екрана – не менше 2560х1440
Матриця – IPS
Максимальна частота оновлення – не менше 180 Гц
Співвідношення сторін – 16:9
Поверхня екрану – матова
Час реакції – не більше 1 мс
Максимальна яскравість – не менше 300 кд/м²
Статична контрастність – не менше 1000:1
Кут огляду (гор/верт) – не менше 178°/178°
Особливості – "безрамковий" (Cinema Screen) 
Технології – AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HDR10, Eye Saver Mode, Flicker-Free, Black Equalizer
Інтерфейси: наявність HDMI, наявність DisplayPort
Можливість кріплення на стіну – VESA 100x100 мм
Ергономіка – можливість нахилу, поворот на 90 ° (pivot), регулювання по висоті
Кабель DisplayPort у комплекті постачання
Гарантія – не менше 24 місяці

	6. 
	Вiдеокарта
	1
	Графічний процесор – не нижче GeForce RTX 3060 або аналог
Частота ядра (режим Boost) – не менше 1792 МГц
Кількість універсальних ядер (CUDA) – не менше 3584
Частота пам'яті – не менше 15000 МГц
Об'єм власної відеопам'яті – не менше 12 ГБ GDDR6
Шина пам'яті – не менше 192 bit
Пропускна здатність відеопам'яті – не менше 360 ГБ/с
Максимальна роздільна здатність (цифровий сигнал) – не менше 7680x4320
Підтримка MultiView – не менше 4
Підтримка DirectX – не нижче 12 Ultimate
Версія API OpenGL – не нижче 4.6
Рекомендований БЖ – не більше 550Вт
Роз'єми живлення – не менше 1 шт 8 pin
Кількість вентиляторів – не менше 2 шт
Інтерфейси: DisplayPort 1.4a – не менше 2, HDMI 2.1 – не менше 2

	7. 
	Процесор
	1
	Сокет – FCLGA1851
Кількість фізичних ядер – не менше 14
Кількість продуктивних ядер – не менше 6
Кількість обчислювальних потоків – не менше 14
Максимальна тактова частота продутивних ядер – не менше 5.2 ГГц
Об'єм кеш-пам'яті 3 рівня – не менше 24 МБ
Максимальний TDP – не більше 159 Вт
Техпроцес – не більше 3нм FinFET
Максимальна продуктивність NPU (Int8) – не нижче 13 TOPS
Технології: Gaussian & Neural Accelerator не нижче 3.5

	8. 
	Материнська плата
	1
	Сокет – FCLGA1851
Чіпсет – не нижче Intel Z890
Тип оперативної пам'яті – DDR5
Кількість роз'ємів оперативної пам'яті – не менше 4 шт
Максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ
Слоти розширення PCIe: PCIe 5.0 x16 – не менше 1, PCIe 4.0 x16 – не менше 1, PCIe 4.0 – не менше 1, PCIe 4.0 x1 – не менше 2
Кількість слотів M.2 – не менше 4
Кількість портів SATA – не менше 4 з підтримкою RAID 0/1/5/10
Ethernet – не менше 2,5 Гбіт/с
Бездротовий зв'язок – Wi-Fi не нижче 802.11be, Bluetooth не нижче 5.4
Порти на задній панелі: USB Type-A – не менше 6, USB Type-C – не менше 2 (з них не менше 1 з підтримкою Thunderbolt 4)

	9. 
	Модуль пам'яті
	1
	Тип пам'яті – DDR5
Кількість модулів у наборі – не менше 2
Загальний об'єм пам'яті – не менше 16 ГБ
Максимальна частота пам'яті – не менше 6000 МГц
П профілі розгону – підтримка EXPO та XMP
Схема таймінгів при 6000 МГц – не більше CL30-36-36
Охолодження – з радіатором охолодження
Форм-фактор пам'яті – 288-pin DIMM

	10. 
	Корпус для ПК
	1
	Типорозмір – Miditower
Підтримувані материнські плати – ATX, mATX, Mini ITX
Розташування блоку живлення – нижнє
Кількість внутрішніх відсіків 3.5" – не менше 2
Кількість внутрішніх відсіків 2.5" – не менше 2
Кількість слотів розширення – не менше 7
Кількість і розмір встановлених вентиляторів – не менше 1шт форм-фактору не менше 120 мм
Місця для додаткових вентиляторів: спереду – не менше 3х120мм, зверху – не менше 2х140мм
Пиловий фільтр – так
Підтримка рідинного охолодження – так
Зовнішні роз'єми – не менше 3 шт USB Type-A, не менше 2 шт аудіо
Максимальна довжина відеокарти – не менше 320 мм
Максимальна висота процесорного кулера – не менше 170 мм
Максимальна довжина БЖ – не менше 180 мм

	11. 
	Накопичувач SSD

	2
	Тип накопичувача - внутрішній
Форм-фактор - M.2
Типорозмір – M.2 2280
Інтерфейс підключення – PCI Express 4.0 x4
Об'єм – не менше 1 TB
Тип флеш-пам'яті – V-NAND TLC
Кеш-пам'ять – не менше 1ГБ DDR4
Максимальна швидкість читання – не менше 7450 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 6900 МБ/с
Підтримка шифрування – не менше 256-біт AES
Показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 1.5 млн. годин



