Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Комплектуючі до комп’ютерів, маніпулятор «миша», клавіатура, комплекти клавіатура та маніпулятор миша, килимок для миші, портативний фотопринтер, монітор, планшет, картриджі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 30230000-0 - комп’ютерне обладнання (Комплектуючі до комп’ютерів, маніпулятор «миша», клавіатура, комплекти клавіатура та маніпулятор миша, килимок для миші, портативний фотопринтер, монітор, планшет, картриджі) (30237410-6 - Комп’ютерні миші – Маніпулятор «миша» №1 – 2 шт.;30237410-6 - Комп’ютерні миші – Маніпулятор «миша» №2 – 5 шт.;30237410-6 - Комп’ютерні миші – Маніпулятор «миша» №3 – 5 шт.;30237410-6 - Комп’ютерні миші - Маніпулятор «миша» №4 – 3 шт.;30237460-1 - Комп’ютерні клавіатури - Клавіатура – 3 шт.;30237400-3 - Пристрої введення даних - Комплект клавіатура та маніпулятор "миша" №1 – 3 шт.;30237400-3 - Пристрої введення даних - Комплект клавіатура та маніпулятор "миша" №2 – 2 шт.;30237220-7 - Килимки для комп’ютерної миші - Килимок для миші – 7 шт.;30237240-3 - Веб-камери - Веб-камера №1 – 1 шт.;30237240-3 - Веб-камери - Веб-камера №2 – 1 шт.;30237134-7 - Графічні акселератори – Відеокарта – 1 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів – Процесор №1 – 1 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів – Процесор №2 – 2 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів – Процесор №3 – 1 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Процесор №4 – 3 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU №1 – 1 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU №2 – 1 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU №3 – 1 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU №4 – 3 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для CPU №5 - 1 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для корпуса – 6 шт.;30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата №1 – 1 шт.;30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата №2 – 4 шт.;30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата №3 – 1 шт.;30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата №4 -1 шт.;30236110-6 - Оперативні запам’ятовувальні пристрої (RAM) - Модуль пам’яті №1 – 2 шт.;30236110-6 - Оперативні запам’ятовувальні пристрої (RAM) - Модуль пам’яті №2 – 2 шт.;	30236110-6 - Оперативні запам’ятовувальні пристрої (RAM) - Модуль пам’яті №3 – 4 шт.;	30234500-3 - Зовнішні запам’ятовувальні пристрої - Зовнішній накопичувач – 3 шт.;	30233132-5 - Накопичувачі на твердих магнітних дисках - Накопичувач №1 – 2 шт.;30233132-5 - Накопичувачі на твердих магнітних дисках - Накопичувач №2 – 1 шт.;30233132-5 - Накопичувачі на твердих магнітних дисках - Накопичувач №3 – 3 шт.;30233132-5 - Накопичувачі на твердих магнітних дисках - Накопичувач №4 - 4 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Корпус для ПК №1 – 2 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Корпус для ПК №2 – 4 шт.;30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Корпус для ПК №3 - 1 шт.;30237280-5 - Пристрої електроживлення - Блок живлення для ПК №1 - 1 шт.;30237280-5 - Пристрої електроживлення - Блок живлення для ПК №2 - 1 шт.;30237280-5 - Пристрої електроживлення - Блок живлення для ПК №3 - 1 шт.;30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї - Монітор №1 – 2 шт.;30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї - Монітор №2 – 5 шт.;30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї - Монітор №3 – 1 шт.;30236000-2 - Комп’ютерне обладнання різне – Планшет – 1 шт.;30232130-4 - Кольорові графічні принтери - Портативний фотопринтер – 1 шт.;	30236000-2 - Комп’ютерне обладнання різне – Картридж для принтера Xerox Phaser 3020 - 4 шт.;30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Кабель miniDisplayPort – 1 шт..).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-09-03-007276-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 480 000,00 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 480 000,00 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 30 листопада 2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
6. Строк гарантії (крім картриджів): не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. 
7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Маніпулятор "миша" №1
	2
	Тип пристрою – оптична миша
Призначення – для ноутбука
Бездротова – так
Тип бездротового зв'язку – радіозв'язок
Інтерфейс приймача – USB Type A
Конструктивні особливості – безшумний клік
Кількість кнопок – не менше 5 + колесо прокручування
Максимальна роздільна здатність – не менше 2000 dpi
Функції – регулювання чутливості
Живлення – не більше 1xAA
Радіус дії – 10-15 м
Комплектація – миша, USB-приймач
Колір – чорний або сірий
Довжина миші – не менше 105 мм

	2. 
	Маніпулятор "миша" №2
	5
	Тип пристрою – оптична миша
Призначення – для ноутбука
Бездротова – так
Тип бездротового зв'язку – радіозв'язок + Bluetooth
Інтерфейс приймача – USB Type A
Конструктивні особливості – безшумний клік, симетрична форма
Кількість кнопок – 2 + колесо прокручування
Максимальна роздільна здатність – не менше 1200 dpi
Живлення - 1xAA
Довжина кабелю/радіус дії – не менше 10 м
Комплектація – миша, USB-приймач
Колір – чорний або сірий
Довжина миші – не менше 105 мм

	3. 
	Маніпулятор "миша" №3
	5
	Тип пристрою – оптична миша
Призначення – для офісного ПК
Підключення – дротова
Інтерфейс – USB Type A
Конструктивні особливості – симетрична форма
Кількість кнопок – не менше 2 + колесо прокручування
Максимальна роздільна здатність – не менше 1000 dpi
Живлення – через інтерфейсний роз'єм
Довжина кабелю/радіус дії – не менше 1,8 м
Довжина миші – не менше 113 мм
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	4. 
	Маніпулятор "миша" №4
	3
	Тип пристрою – оптична миша
Призначення – для офісного ПК
Підключення – дротова
Інтерфейс – USB Type A
Конструктивні особливості – симетрична форма
Кількість кнопок – не менше 2 + колесо прокручування
Максимальна роздільна здатність – не менше 800 dpi
Живлення – через інтерфейсний роз'єм
Довжина кабелю/радіус дії – не менше 1,8 м
Довжина миші – не менше 113 мм
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	5. 
	Клавіатура 
	3
	Тип – клавіатура
Підключення – дротова
Інтерфейс – USB Type A
Форм-фактор - повногабаритна
Тип клавіш – мембранні
Конструктивні особливості – захист від потрапляння води
Конструкція – повнорозмірна з числовим блоком
Хід клавіш – стандартний (не низький)
Живлення – через інтерфейсний роз'єм
З української розкладкою – так
Загальна кількість клавіш – не менше 105 шт.
Ширина клавіатури – не менше 450 мм
Ресурс клавіш – не менше 10 мільонів натискань
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	6. 
	Комплект клавіатура та маніпулятор "миша" №1

	3
	Тип – комплект клавіатура та миша
Тип підключення – дротовий
Інтерфейс підключення – USB Type A
Клавіатура – повнорозмірна, мембранного типу
Наявність цифрового блоку
Додаткових клавіш – не менше 4
Додаткові функції клавіш F1-F12 через Fn
Розкладка клавіатури – українська та англійська
Функція регулювання гучності з клавіатури
Миша – оптична миша
Кількість кнопок миші – не менше 2 + колесо прокручування
Роздільна здатність сенсора миші – не менше 1000 dpi
Довжина кабелю – не менше 1,8 м
Ширина клавіатури – не менше 410 мм
Довжина миші – не менше 113 мм

	7. 
	Комплект клавіатура та маніпулятор "миша" №2
	2
	Тип – комплект клавіатура та миша
Тип підключення – дротовий
Інтерфейс підключення – USB Type A
Клавіатура – повнорозмірна, мембранного типу
Наявність цифрового блоку
Додаткові функції клавіш F1-F12 через Fn
Розкладка клавіатури – українська та англійська
Миша – оптична миша
Кількість кнопок миші – не менше 2 + колесо прокручування
Роздільна здатність сенсора миші – не менше 1000 dpi
Довжина кабелю – не менше 1,5 м
Ширина клавіатури – не менше 450 мм
Довжина миші – не менше 113 мм

	8. 
	Килимок для миші 
	7
	Форма – прямокутна
Матеріал поверхні – тканина
Матеріал основи – спінена гума
Особливості – прошитий край
Товщина – не менше 3 мм
Розміри – не менше 250x200 мм

	9. 
	Веб-камера №1
	1
	Призначення – для комп'ютера, для ноутбука
Роздільна здатність відео – не менше 1280x720 з частотою кадрів не менше 30 fps
Інтерфейс – USB 2.0
Кріплення – кліпса
Фокусування – фіксоване
Поле зору – не більше 55°
З мікрофоном – так
Гарантійний строк від виробника – не менше 24 місяців

	10. 
	Веб-камера №2
	1
	Призначення – для комп'ютера, для ноутбука
Роздільна здатність відео – не менше 4096x2160 з частотою кадрів не менше 30 fps, не менше 1920x1080 з частотою кадрів не менше 60 fps
Два мікрофони з шумозаглушенням
Інфрачервоний сенсор
Засув кофіденційності
Кріплення – кліпса
Фокусування – автоматичне
Поле зору – регульоване
Максимальне поле зору – не менше 90°
Технологія автоматичного коригування освітлення RightLight або еквівалентна
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	11. 
	Відеокарта
	1
	Графічний процесор – Radeon RX 9060 XT або еквівалент
Число універсальних потокових процесорів (SPU) – не менше 2048
Число текстурних блоків (TMU) – не менше 128
Число блоків растеризації (ROP) – не менше 64
Літографія – не більше 4 нм
Об’єм пам'яті – не менше 8 ГБ
Тип пам'яті – не нижче GDDR-6
Шина пам'яті – не менше 128 біт
DirectX – DX-12
Частота ядра (Boost) – не менше 3320 МГц
Частота пам'яті – не менше 20000 МГц
Додаткове живлення – 8-pin
Особливості – підтримка VR, з бекплейтом
Інтерфейс підключення – PCI-E х16 5.0
Відеовиходи – не менше 1хHDMI (2.1b), не менше 2xDisplayPort (2.1a), підтримка MultiView – не менше 3
Кількість вентиляторів – не менше 3 шт.
Виконання – двослотове
Довжина – не більше 281 мм

	12. 
	Процесор №1
	1
	Сокет – AM5
Кількість ядер – не менше 8 ядер
Кількість потоків – не менше 16 потоків
Базова тактова частота процесора – не менше 4.5 GHz
Максимальна тактова частота процесора – не менше 5.4 GHz
Номінальний TDP – не більше 105 Вт
Техпроцес ядер – не більше 5nm FinFET
Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня L2 не менше 8MB
Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня L3 не менше 32MB
Максимальний обсяг оперативної пам'яті – не менше 128 GB
Графічне ядро – AMD Radeon Graphics
Максимальна частота графічного процесора – не менше 2.20 GHz
Кількість ядер графічного процесора – не менше 2
Максимально допустима температура – не менше 95°C
Розблокований множник – так

	13. 
	Процесор №2
	2
	Сокет – AM5
Кількість ядер – не менше 8 ядер
Кількість потоків – не менше 16 потоків
Базова тактова частота процесора – не менше 3.8 GHz
Максимальна тактова частота процесора – не менше 5.5 GHz
Номінальний TDP – не більше 65 Вт
Техпроцес ядер – не більше 4nm FinFET
Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня L2 не менше 8MB
Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня L3 не менше 32MB
Графічне ядро – AMD Radeon Graphics
Максимальна частота графічного процесора – не менше 2.20 GHz
Кількість ядер графічного процесора – не менше 2
Максимально допустима температура – не менше 95°C
Розблокований множник – так
Набори спеціальних інструкцій – AVX, AVX2.0, AVX512, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A
Підтримка технології AMD Symmetric Multi-Threading або еквівалентної

	14. 
	Процесор №3
	1
	Сокет – LGA1700
Кількість ядер – не менше 6 ядер
Кількість потоків – не менше 12 потоків
Базова тактова частота процесора – не менше 2.5 GHz
Максимальна тактова частота процесора – не менше 4.4 GHz
Номінальний TDP – не більше 65 Вт
Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня L2 не менше 7.5MB
Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня L3 не менше 18MB
Максимально допустима температура – не менше 100°C
Підтримка технологій Gaussian & Neural Accelerator 3.0 та Deep Learning Boost on CPU
Графічне ядро – Intel UHD Graphics
Максимальна частота графічного процесора – не менше 1.45 GHz

	15. 
	Процесор №4
	3
	Сокет – LGA1700
Кількість ядер – не менше 4 ядер
Кількість потоків – не менше 8 потоків
Базова тактова частота процесора – не менше 3.3 GHz
Максимальна тактова частота процесора – не менше 4.3 GHz
Номінальний TDP – не більше 60 Вт
Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня L2 не менше 5MB
Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня L3 не менше 12MB
Максимально допустима температура – не менше 100°C
Підтримка технологій Gaussian & Neural Accelerator 3.0 та Deep Learning Boost on CPU
Графічне ядро – Intel UHD Graphics
Максимальна частота графічного процесора – не менше 1.40 GHz

	16. 
	Вентилятор для CPU №1
	1
	Конструкція – баштова (Tower)
Підтримка сокетів – 1851, 1700, 1200, 1155, 1151, 1150, AM5, AM4
Максимальний TDP – не менше 220 Вт
Теплові трубки – не менше 4 шт.
Типорозмір вентилятора – не менше 120 мм
Максимальна швидкість – не більше 1850 об./хв.
Рівень шуму – не більше 29 дБ
Живлення – 4-pin PWM
Тип підшипника – гідродинамічний підшипник
Висота радіатора – не більше 152 мм

	17. 
	Вентилятор для CPU №2
	1
	Конструкція – баштова (Tower)
Підтримка сокетів – 2011, 2011-v3, 2066, 1851, 1700, 1200, 1155, 1151, 1150, AM5, AM4
Максимальний TDP – не менше 280 Вт
Теплові трубки – не менше 7 шт.
Матеріал радіатора – алюміній + мідь
Типорозмір вентилятора – не менше 140 мм
Максимальна швидкість – не більше 1800 об./хв.
Рівень шуму – не більше 29.3 дБ
Живлення – 4-pin PWM
Тип підшипника – гідродинамічний підшипник
Висота радіатора – не більше 160 мм

	18. 
	Вентилятор для CPU №3
	1
	Конструкція – баштова (Tower)
Підтримка сокетів – 1851, 1700
Теплові трубки – не менше 2 шт.
Типорозмір вентилятора – не менше 100 мм
Максимальна швидкість – не більше 2300 об./хв.
Живлення – 4-pin PWM

	19. 
	Вентилятор для CPU №4
	3
	Підтримка сокетів – 1851, 1700, 1366, 1200, 1155, 1151, 1150
Тип підшипника - гідродинамічний
Живлення – 4-pin PWM
Максимальний TDP – не менше 95 Вт
Максимальна швидкість – не більше 1800 об./хв.
Рівень шуму – не більше 23.5 дБ

	20. 
	Вентилятор для CPU №5
	1
	Конструкція – баштова (Tower)
Підтримка сокетів – 1851, 1700, 1200, 1155, 1151, 1150, AM5, AM4
Максимальний TDP – не менше 280 Вт
Теплові трубки – не менше 7 шт.
Матеріал радіатора – алюміній + мідь
Кількість вентиляторів – не менше 2 шт.
Типорозмір вентилятора – не менше 135 мм
Максимальна швидкість – не більше 2000 об./хв.
Повітряний потік – не менше 136.2 CFM
Рівень шуму – не більше 25.8 дБ
Живлення – 4-pin PWM
Тип підшипника – гідродинамічний підшипник
Висота радіатора – не більше 168 мм

	21. 
	Вентилятор для корпуса
	6
	Типорозмір вентилятора – не менше 120 мм
Максимальна швидкість – не більше 1700 об./хв.
Рівень шуму – не більше 25.1 дБ
Живлення – 4-pin PWM
Тип підшипника – гідродинамічний підшипник SSO2
Показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – 150000 год

	22. 
	Материнська плата №1
	1
	Сокет – AM5
Чіпсет – AMD B850
Форм-фактор – micro-ATX
Кількість слотів пам'яті – не менше 4 шт
Максимальна частота пам'яті – не менше 8200 (OC) МГц
Максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ
Мережа Ethernet – не менше 5 Гбіт/с
Бездротові комунікації – Wi-Fi 7 не нижче 802.11be, Bluetooth не нижче 5.4
Слоти PCI Express x16 – не менше 4 шт
Слоти M.2 – не менше 3 шт
Порти SATA-3 – не менше 4 шт з підтримкою RAID 0, 1, 5, 10
Порти на задній панелі: HDMI – не менше 1 шт, DisplayPort – не менше 1 шт, USB 2.0 – не менше 4 шт, USB 3.2 Gen 1 – не менше 2 шт, USB 3.2 Gen 2 – не менше 2 шт (з них не менше 1 Type C)

	23. 
	Материнська плата №2
	4
	Сокет – LGA1700
Чіпсет – Intel H610
Форм-фактор – micro-ATX
Кількість слотів пам'яті DDR4 – не менше 2 шт
Максимальна частота пам'яті – не менше 3200 МГц
Мережа Ethernet – не менше 1 Гбіт/с
Слоти PCI Express x16 – не менше 1 шт, PCI Express x1 – не менше 1 шт
Слоти M.2 – не менше 1 шт
Порти SATA-3 – не менше 4 шт
Порти на задній панелі: HDMI – не менше 1 шт, DVI-D – не менше 1 шт, D-Sub – не менше 1 шт, USB 2.0 – не менше 2 шт, USB 3.2 Gen 1 – не менше 2 шт

	24. 
	Материнська плата №3
	1
	Сокет – AM5
Чіпсет – AMD B650
Форм-фактор – micro-ATX
Кількість слотів пам'яті – не менше 4 шт
Максимальна частота пам'яті – не менше 7600 (OC) МГц
Максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ
Мережа Ethernet – не менше 2.5 Гбіт/с
Бездротові комунікації – Wi-Fi 6 не нижче 802.11 ax, Bluetooth не нижче 5.2
Слоти PCI Express x16 – не менше 2 шт, PCI Express x1 – не менше 1 шт
Слоти M.2 – не менше 2 шт
Порти SATA-3 – не менше 4 шт 
Порти на задній панелі: HDMI – не менше 1 шт, DisplayPort – не менше 1 шт, USB 2.0 – не менше 4 шт, USB 3.2 Gen 1 – не менше 1 шт, USB 3.2 Gen 2 – не менше 2 шт, USB 3.2 Gen 2x2 port – не менше 1 шт Type C

	25. 
	Материнська плата №4
	1
	Сокет – AM5
Чіпсет – AMD X870E
Форм-фактор – ATX
Кількість слотів пам'яті – не менше 4 шт
Максимальний об'єм оперативної пам'яті – не менше 256 ГБ
Мережа Ethernet – не менше 2.5 Гбіт/с
Бездротові комунікації – Wi-Fi 7 не нижче 802.11be, Bluetooth не нижче 5.4
Слоти PCI Express x16 – не менше 2 шт, PCI Express x1 – не менше 1
Слоти M.2 – не менше 4 шт
Порти SATA-3 – не менше 4 шт з підтримкою RAID 0, 1, 5, 10
Порти на задній панелі: HDMI – не менше 1 шт, USB 2.0 – не менше 4 шт, USB 3.2 Gen 1 – не менше 4 шт, USB 3.2 Gen 2 – не менше 3 шт, USB 4 Type C – не менше 2 шт

	26. 
	Модуль пам'яті №1
	2
	Тип – для ПК
Тип пам'яті – DDR5
Профілі розгону – Intel XMP + AMD EXPO
Об'єм пам'яті – не менше 16 ГБ
Максимальна частота – не менше 6000 МГц
Особливості – підсвічування, радіатор охолодження
Схема таймінгів при 6000 МГц – не більше CL36-44-44

	27. 
	Модуль пам'ятi №2
	2
	Тип – для ПК
Тип пам'яті – DDR5
Профілі розгону – Intel XMP
Об'єм пам'яті – не менше16 ГБ
Максимальна частота – не менше 5600 МГц
Особливості – радіатор охолодження
Схема таймінгів при 5600 МГц – не більше CL40-40-40

	28. 
	Модуль пам'ятi №3
	4
	Тип – для ПК
Тип пам'яті – DDR4
Об'єм пам'яті – не менше 16 ГБ
Максимальна частота – 3200 МГц
Схема таймінгів при 3200 МГц – не більше CL22

	29. 
	Зовнiшній накопичувач
	3
	Тип – зовнішній
Об'єм – не менше 2 ТБ
Інтерфейс – USB 3.2 Gen 2, Type A + Type C
Тип флеш-пам'яті – NAND 
Особливості – захисний корпус, апаратна підтримка шифрування 256-bit AES
Максимальна швидкість читання – не менше 1050 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 1000 МБ/с
Комплектація – накопичувач, кабель USB Type A, кабель USB Type C, інструкція користувача

	30. 
	Накопичувач №1
	2
	Тип – внутрішній
Форм-фактор – M.2 2280
Інтерфейс – PCIe 4.0 x4
Об'єм – не менше 1 ТБ
Тип флеш-пам'яті – TLC 3D NAND
Максимальна швидкість читання – не менше 7250 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 6900 МБ/с
Показник надійності за кількістю інформації запису – не менше 600 TBW

	31. 
	Накопичувач №2
	1
	Тип – внутрішній
Форм-фактор – M.2 2280
Інтерфейс – PCIe 4.0 x4
Об'єм – не менше 2 ТБ
Тип флеш-пам'яті – TLC 3D NAND
Максимальна швидкість читання – не менше 7300 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 6600 МБ/с
Показник надійності за кількістю інформації запису – не менше 1200 TBW

	32. 
	Накопичувач №3
	3
	Тип – внутрішній
Форм-фактор – M.2 2280
Інтерфейс – PCIe 3.0 x4
Об'єм – не менше 512 ГБ
Максимальна швидкість читання – не менше 3000 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 2200 МБ/с
Показник надійності за кількістю інформації запису – не менше 240 TBW

	33. 
	Накопичувач №4
	4
	Тип – внутрішній
Форм-фактор – 2.5
Інтерфейс – SATA III (6Gb/s)
Об'єм – не менше 960 ГБ
Максимальна швидкість читання – не менше 500 МБ/с
Максимальна швидкість запису – не менше 450 МБ/с
Показник надійності за кількістю інформації запису – не менше300 TBW
Показник надійності за часом напрацювання на відмову – не менше 2 млн.годин

	34. 
	Корпус для ПК №1
	2
	Підтримка материнських плат форматів ATX, micro-ATX, mini-ITX
Розташування БЖ – нижнє
Підтримка блоків живлення ATX PS2, максимальна довжина – не менше 170 мм
Місця для вентиляторів спереду – не менше 3х140 мм
Місця для вентиляторів ззаду – 1x120 мм
Місця для вентиляторів зверху – не менше 2х140 мм
Місця для вентиляторів знизу – не менше 2х120 мм
Вентилятори в комплекті – не менше 3x120 мм спереду, не менше 1x120 мм ззаду
Підтримка радіаторів не менше 360 мм спереду, не менше 240 мм зверху
Внутрішні відсіки 2.5 – не менше 2 шт.
Внутрішні відсіки 3.5 – не менше 2 шт.
Слоти розширення – не менше 7 шт.
Роз'єми лицьовій панелі – не менше 1xUSB 2.0 та 1xUSB 3.2 Gen 1
Максимальна висота процесорного кулера – не менше 165 мм
Максимальна довжина відеокарти – не менше 370 мм

	35. 
	Корпус для ПК №2
	4
	Підтримка материнських плат форматів micro-ATX, mini-ITX
Наявність блоку живлення – з блоком живлення
Розташування блоку живлення – верхнє
Потужність блоку живлення – не менше 400 Вт
Внутрішні відсіки 2.5 – не менше 2 шт.
Внутрішні відсіки 3.5 – не менше 2 шт.
Слоти розширення – не менше 4 шт.
Місця для додаткових вентиляторів – не менше 1x120 мм спереду
Роз'єми лицьовій панелі – не менше 2 x USB 2.0
Особливості - прогумовані ніжки
Максимальна висота процесорного кулера – не менше 135 мм

	36. 
	Корпус для ПК №3
	1
	Підтримка материнських плат форматів ATX, micro-ATX, mini-ITX
Розташування БЖ – нижнє
Місця для вентиляторів спереду – не менше 3х120 мм
Місця для вентиляторів ззаду – 1x140 мм
Місця для вентиляторів зверху – не менше 2х140 мм
Вентилятори в комплекті – не менше 1x140 мм спереду, не менше 1x140 мм ззаду
Підтримка радіаторів не менше 360 мм спереду, не менше 240 мм зверху
Внутрішні відсіки 2.5 – не менше 5 шт.
Внутрішні відсіки 3.5 – не менше 2 шт.
Слоти розширення – не менше 7 шт.
Роз'єми лицьовій панелі – не менше 2xUSB 3.2 Gen 1 та 1х USB 3.2 Gen 2 Type-C
Максимальна висота процесорного кулера – не менше 178 мм
Максимальна довжина відеокарти – не менше 368 мм

	37. 
	Блок живлення для ПК №1
	1
	Потужність – не менше 650 Вт
Сертифікація ефективності – не нижче 80Plus Gold
PFC модуль – активний
Кількість 4 + 4 pin CPU – не менше 2 шт.
Кількість 6 + 2-pin PCI-E – не менше 3 шт.
Кількість High-Power PCI-E – не менше 1
Максимальний струм по лініям 12В – не менше 54А
Охолодження – вентилятор не менше 120 мм з гідродінамічним підшипником
Функції захисту – захист від короткого замикання (SCP), захист від перевантаження (OPP), захист від підвищення напруги в мережі (OVP), захист від підвищення температури (OTP), захист від зниження напруги в мережі (UVP), захист від надструмів (OCP)

	38. 
	Блок живлення для ПК №2
	1
	Потужність – не менше 750 Вт
Сертифікація ефективності – не нижче 80Plus Gold
Модульне підключення кабелів
PFC модуль – активний
Кількість 4 + 4 pin CPU – не менше 2 шт.
Кількість 6 + 2-pin PCI-E – не менше 4 шт.
Максимальний струм по лініям 12В – не менше 62.5А
Охолодження – вентилятор не менше 120 мм
Функції захисту – автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC), SIP (Захист від стрибків струму і напруги), OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі), OPP (захист від перевантаження по сумарній потужності), OTP (захист від перегріву), SCP (захист від короткого замикання), UVP (захист від зниженої напруги), OVP (захист від підвищення напруги)

	39. 
	Блок живлення для ПК №3
	1
	Потужність – не менше 850 Вт
Сертифікація ефективності – не нижче 80Plus Platinum
Модульне підключення кабелів
Кнопка безшумного режиму
PFC модуль – активний
Кількість 4 + 4 pin CPU – не менше 2 шт.
Кількість 6 + 2-pin PCI-E – не менше 3 шт.
Кількість 16-pin PCI-E – не менше 1 шт.
Максимальний струм по лініям 12В – не менше 70.8А
Охолодження – вентилятор не менше 135 мм
Функції захисту – OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі), OPP (захист від перевантаження по сумарній потужності), OTP (захист від перегріву), SCP (захист від короткого замикання), UVP (захист від зниженої напруги), OVP (захист від підвищенння напруги)

	40. 
	Монітор №1
	2
	Діагональ екрану – не менше 27" (68,5 см)
Роздільна здатність – не менше 2560х1440
Матриця – VA або IPS
Максимальна частота оновлення – не менше 180 Гц
Співвідношення сторін – 16:9
Поверхня екрану – матова
Час реакції – не більше 1 мс (GtG)
Яскравість – не менше 300 кд/м²
Статична контрастність – не менше 5000:1
Кути огляду (гор/верт) – не менше 178°/178°
Особливості – зниження синього випромінювання (LowBlue)
Технології – AMD FreeSync, HDR (High Dynamic Range) 10
Інтерфейси: HDMI 2.0 – не менше 2 шт, DisplayPort – не менше 1 шт.
Кабель DisplayPort у комплекті постачання
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	41. 
	Монiтор №2
	5
	Діагональ екрану – не менше 27" (68,5 см)
Роздільна здатність – не менше 1920х1080
Матриця – VA або IPS
Максимальна частота оновлення – не менше 120 Гц
Співвідношення сторін – 16:9
Поверхня екрану – матова
Час реакції – не більше 4 мс (GtG)
Яскравість – не менше 300 кд/м²
Статична контрастність – не менше 1500:1
Кути огляду (гор/верт) – не менше 178°/178°
Особливості – зниження синього випромінювання (LowBlue), вбудована акустична система
Технології – AMD FreeSync, HDR (High Dynamic Range) 10
Інтерфейси: VGA – не менше 1 шт, HDMI – не менше 1 шт
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	42. 
	Монітор №3
	1
	Діагональ екрану – не менше 27" (68,5 см)
Тип матриці – Fast IPS
Роздільна здатність – не менше 1920 x 1080
Максимальна частота оновлення – не менше 380 Гц
Співвідношення сторін – 16:9
Поверхня екрану – матова
Час реакції – не більше 1 мс (GtG)
Яскравість – не менше 400 кд/м²
Статична контрастність – не менше 1000:1
Кути огляду (гор/верт) – не менше 178°/178°
Технології поліпшення зображення – Low Blue Light, Extreme Low Motion Blur, Flicker-Free, Shadow Boost, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC, Adaptive-Sync
Інтерфейси та підключення: HDMI – не менше 1, USB Type-C – не менше 1, DisplayPort – не менше 1
Регулювання положення – регулювання по висоті, регулювання нахилу, поворотний екран (Pivot), поворот монітора (Swivel)
Регулювання за висотою – не менше 120 мм
Поворотний екран (Pivot) – не менше 90°
Гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців

	43. 
	Планшет
	1
	Тип – початкового рівня
Діагональ екрану – не менше 10.9", частота оновлення – не менше 90 Гц
Роздільна здатність – не менше 1320 x 2112
Кількість ядер процесора – не менше 8
Максимальна частота процесора – не менше 2.4 ГГц
Вбудована пам'ять – не менше 128 ГБ
Підтримка карт пам'яті - microSD
Максимальний об'єм карт пам'яті – не менше 2 ТБ
Об'єм оперативної пам'яті – не менше 6 ГБ
Основна камера – не менше 8 МП
Фронтальна камера – не менше 5 МП
Максимальна роздільна здатність запису відео – не менше FHD (1920 x 1080)@30 кадрів/сек
Операційна система – Android
Бездротові можливості – Wi-Fi не нижче 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, Bluetooth не нижче 5.3
Інтерфейси і підключення – 1 x Type C USB
Тип батареї – Li-Pol
Ємність батареї – не менше 8000 mAh
Додатково – датчик повертання екрана, гіроскоп, геомагнетичний датчик, датчик Холла, датчик освітлення
Навігація – GPS, Beidou, Galileo
Матеріал корпусу – метал

	44. 
	Портативний фотопринтер
	1
	Тип обладнання: портативний фотопринтер
Технологія друку: безчорнильна (ZINK або еквівалентна технологія термосублімаційного/термодруку)
Тип друку: кольоровий
Максимальна роздільна здатність друку: не менше 313 × 400 dpi Формат друку: не менше 2 × 3 дюйми (50 × 76 мм)
Підтримка друку без полів
Ємність вхідного лотка: не менше 10 аркушів
Можливість друку без використання комп’ютера (можливість друку фотографій зі смартфона або планшета)
Бездротове підключення: Bluetooth
Підтримка операційних систем: Android та iOS
Наявність спеціалізованого мобільного застосунку для підготовки та друку фотографій
Вбудована пам’ять: не менше 64 МБ
Наявність вбудованого акумулятора
Наявність світлодіодної індикації стану
Автоматичне визначення наявності фотопаперу
Швидкість кольорового друку – не більше 68 с (1 знімок)

	45. 
	Картридж для принтера Xerox Phaser 3020
	4
	Тип друку – лазерний
Колір – Black
Ресурс (при 5% заповненості аркуша) – не менше 1500 сторінок
Сумісність з пристроями: Xerox Phaser 3020, Xerox WorkCentre 3025
Оригінальний, від виробника обладнання

	46. 
	Кабель miniDisplayPort
	1
	Тип – miniDisplayPort – DisplayPort, довжина – не менше 3 метрів, підтримка відео роздільної здатності 4K з частотою кадрів не менше 60 Гц



