Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Комплектуючі до комп’ютерів, маніпулятор «миша», клавіатура, веб-камера, монітор розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 30230000-0 - комп’ютерне обладнання (Комплектуючі до комп’ютерів, маніпулятор «миша», клавіатура, веб-камера, монітор) (30237410-6 - Комп’ютерні миші – Маніпулятор «миша» – 2 шт.; 30237460-1 - Комп’ютерні клавіатури - Клавіатура – 2 шт.; 30237240-3 - Веб-камери - Веб-камера – 1 шт.; 30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів - Вентилятор для процесора – 2 шт.; 30237140-2 - Материнські плати - Материнська плата – 2 шт.; 30236110-6 - Оперативні запам’ятовувальні пристрої (RAM) - Модуль пам’яті – 4 шт.; 30233100-2 - Комп'ютерні запам'ятовувальні пристрої - Накопичувач SSD SATA – 2 шт.; 30233100-2 - Комп'ютерні запам'ятовувальні пристрої - Накопичувач SSD M.2 – 1 шт.; 30234500-3 - Зовнішні запам’ятовувальні пристрої - Накопичувач SSD USB – 1 шт.; 30234500-3 - Зовнішні запам’ятовувальні пристрої - Накопичувач HDD USB – 1 шт.; 30237100-0 - Частини до комп’ютерів - Корпус для ПК  – 2 шт.; 30237280-5 - Пристрої електроживлення - Блок живлення для ПК - 2 шт.; 30237100-0 - Частини до комп’ютерів – Процесор – 2 шт.; 30237134-7 - Графічні акселератори – Відеокарта 8GB – 3 шт.; 30237134-7 - Графічні акселератори – Відеокарта 12 GB – 1 шт.; 30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї - Монітор 34" – 3 шт.; 30231310-3 - Плоскопанельні дисплеї - Монітор 27" – 1 шт..).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-11-03-002799-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 332 500 грн. без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 332 500 грн. без ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
[bookmark: _Hlk199336683][bookmark: _Hlk35424874]3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня  2026 року. 
4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України та відповідати чинним в Україні технічним регламентам.
[bookmark: _Hlk140226201]6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку. 
7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ для позицій з 1 по 14 та з 16 по 17.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	[bookmark: _Hlk244276879]Манiпулятор "миша"
	2
	Тип пристрою – оптична миша, призначення – для ноутбука,
тип підключення – бездротове; технологія бездротового зв’язку – радіоканал 2,4 ГГц; інтерфейс підключення приймача – USB; тип сенсора – оптичний; роздільна здатність сенсора – не менше 1000 DPI; кількість кнопок – не менше 3; наявність колеса прокручування; симетрична конструкція корпусу; радіус дії бездротового зв’язку – не менше 10 м; тип живлення – батарейка AA; кількість елементів живлення – не більше 1 шт; наявність перемикача живлення – так; довжина миші — не менше 97 мм; комплектація – миша, USB-приймач, батарейка AA, документація користувача; гарантійний строк від виробника – не менше 24 місяців.

	2. 
	Клавiатура
	2
	Клавіатура комп’ютерна; тип підключення — дротове; інтерфейс підключення – USB; тип клавіатури – мембранна; формат клавіатури – повнорозмірна; кількість клавіш – не менше 104; наявність цифрового блоку – так; розкладка клавіатури – українська та англійська; довжина кабелю – не менше 1,5 м; ресурс натискання клавіш – не менше 10 мільйонів натискань; наявність захисту від випадкового проливання рідини; колір корпусу – чорний; ширина клавіатури – не менше 450 мм; комплектація — клавіатура, документація користувача; гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців.

	3. 
	[bookmark: _Hlk244276994]Веб-камера
	1
	Призначення – для комп'ютера, для ноутбука; тип підключення – дротове; інтерфейс підключення – USB; тип матриці – CMOS; роздільна здатність матриці – не менше 13 МП; максимальна роздільна здатність відео – не менше 4096*2160 пікселів; частота кадрів – не менше 30 кадрів/с у режимі 4K; підтримка роздільної здатності 1920*1080 пікселів із частотою не менше 60 кадрів/с;  фокусування – автоматичне; цифрове збільшення – не менше 5х; кут огляду – регульований не менше 3 ступенів; максимальний кут огляду – не менше 90° по діагоналі; автоматичне коригування освітлення; технологія покращення зображення RightLight 3 з HDR або еквівалентна; вбудований мікрофон – не менше 2 шт., всеспрямовані, із шумозаглушенням; наявність шторки конфіденційності – так; кріплення – універсальна кліпса з можливістю встановлення на штатив; довжина кабелю – не менше 1,5 м; колір – чорний або темно-сірий; комплектація – веб-камера, кабель USB-A – USB-C, кріплення, шторка конфіденційності, документація користувача; гарантійний строк від виробника – не менше 24 місяців.

	4. 
	Вентилятор для процесора
	2
	Вентилятор охолодження для процесора; тип охолодження – повітряне; конструкція – двобаштова; матеріал радіатора – алюміній; матеріал основи – мідь; кількість теплових трубок – не менше 6 шт.; діаметр теплових трубок – не менше 6 мм; кількість вентиляторів – не менше 2 шт.; розмір вентиляторів – не менше 120*120 мм; тип підшипника – гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing, FDB); максимальна швидкість обертання вентиляторів – не менше 2000 об/хв; максимальний повітряний потік – не менше 57 CFM; максимальний рівень шуму – не більше 29 дБА; підключення вентиляторів – 4-pin PWM; максимальна потужність розсіювання тепла – не менше 300 Вт; підтримувані сокети Intel – LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200; підтримувані сокети AMD – AM5, AM4; висота – не більше 159 мм; колір – чорний.

	5. 
	Материнська плата
	2
	Материнська плата; форм-фактор – ATX; сокет процесора – LGA 1700; чипсет – не нижче Intel Z790; підтримка процесорів Intel Core 12-го, 13-го та 14-го поколінь; тип оперативної пам’яті – DDR5; кількість слотів оперативної пам’яті – не менше 4; максимальний обсяг оперативної пам’яті – не менше 256 ГБ; максимальна частота оперативної пам’яті в режимі розгону – не менше 7000 МГц; підтримка Intel XMP 3.0; підтримка двоканального режиму пам’яті; кількість слотів розширення PCI Express x16 – не менше 3; наявність слота PCI Express 5.0 x16 – так; кількість роз’ємів M.2 – не менше 4; підтримка інтерфейсу M.2 PCIe 4.0 x4 – так; кількість роз’ємів SATA III 6 Гбіт/с – не менше 6; вбудований мережевий адаптер Ethernet – не менше 2,5 Гбіт/с; підтримка Wi-Fi 6E – так; підтримка Bluetooth 5.3 або новішої версії; відеовиходи – не менше 1 HDMI та 1 DisplayPort; максимальна роздільна здатність відеовиходів – не менше 3840*2160 при 60 Гц; вбудований аудіокодек із підтримкою 7.1-канального звуку; наявність USB Type-C зі швидкістю передавання даних до 20 Гбіт/с – не менше 1; наявність кнопки Flash BIOS – так; система живлення процесора – не менше 14+1+1 фаз; наявність радіаторів охолодження зони VRM та накопичувачів M.2.

	6. 
	Модуль пам'ятi
	4
	Оперативна пам’ять для настільного комп’ютера; тип пам’яті – DDR5 SDRAM; обсяг пам’яті одного модуля – не менше 16 ГБ; форм-фактор – DIMM; кількість контактів – 288-pin; ефективна частота передавання даних – не менше 5600 MT/s; пропускна здатність – не менше 44800 МБ/с; таймінги при 5600 MT/s – не більше CL40-40-40; підтримка Intel XMP 3.0 – так; наявність радіатора охолодження – так; висота модуля з радіатором – не більше 35 мм.

	7. 
	Накопичувач SSD SATA
	2
	Накопичувач SSD; тип накопичувача – внутрішній; ємність – не менше 1 ТБ; форм-фактор – 2,5″; інтерфейс підключення – SATA III 6 Гбіт/с; тип флеш-пам’яті – 3D TLC NAND; максимальна швидкість послідовного читання – не менше 550 МБ/с; максимальна швидкість послідовного запису – не менше 520 МБ/с; максимальна швидкість випадкового читання блоків 4 КБ – не менше 90000 IOPS; максимальна швидкість випадкового запису блоків 4 КБ – не менше 80000 IOPS; показник надійності за ресурсом запису (TBW) – не менше 600 ТБ; підтримка апаратного шифрування AES не менше 256-bit; підтримка TCG Opal 2.0; підтримка Microsoft eDrive.

	8. 
	Накопичувач SSD M.2
	1
	Накопичувач SSD; тип накопичувача – внутрішній; ємність – не менше 2 ТБ; форм-фактор – M.2 2280; інтерфейс підключення – PCIe 4.0 x4; протокол – NVMe 2.0 або новіший; тип флеш-пам’яті – 3D TLC NAND або 3D QLC NAND; максимальна швидкість послідовного читання – не менше 7300 МБ/с; максимальна швидкість послідовного запису – не менше 6800 МБ/с; максимальна швидкість випадкового читання блоків 4 КБ – не менше 1 000 000 IOPS; максимальна швидкість випадкового запису блоків 4 КБ – не менше 1 250 000 IOPS; показник надійності за ресурсом запису (TBW) – не менше 600 ТБ; показник надійності за часом напрацювання на відмову (MTTF) – не менше 1 500 000 годин; підтримка TRIM; підтримка Host Memory Buffer (HMB).

	9. 
	Накопичувач SSD USB
	1
	Зовнішній твердотільний накопичувач SSD; ємність – не менше 2 ТБ; інтерфейс підключення – USB 3.2 Gen 2 з максимальною швидкістю передавання даних не менше 10 Гбіт/с; тип роз’єму – USB Type-A; максимальна швидкість послідовного читання – не менше 550 МБ/с; максимальна швидкість послідовного запису – не менше 500 МБ/с; зворотня сумісність із USB 3.2 Gen 1 та USB 2.0; конструкція – Flash-модуль без окремого кабелю; габаритні розміри — не більше 68*24 мм.

	10. 
	Накопичувач HDD USB
	1
	Зовнішній жорсткий диск HDD; ємність – не менше 4 ТБ; форм-фактор – 2,5″; інтерфейс підключення – USB 3.2 Gen 1 або новіший; максимальна швидкість передавання даних інтерфейсом – не менше 5 Гбіт/с; сумісність із USB 2.0 – так; живлення – від USB-порту; підтримка апаратного шифрування AES 256-bit – так; захист доступу паролем – так; вага – не більше 210 г; комплектація – зовнішній жорсткий диск, кабель USB-A, програмне забезпечення для керування та резервного копіювання, короткий посібник користувача

	11. 
	Корпус для ПК
	2
	Корпус для персонального комп’ютера; тип корпусу – Mid-Tower; підтримувані форм-фактори материнських плат – не менше ATX; розташування блока живлення – нижнє, бічна панель – загартоване скло; колір корпусу – чорний; кількість попередньо встановлених вентиляторів – не менше 4 шт.; розмір попередньо встановлених вентиляторів – не менше 120 мм; місця для встановлення вентиляторів: передня панель – не менше 3*120/140 мм; верхня панель – 2*120/140 мм; задня панель – не менше 1*120 мм; кожух блока живлення – не менше 2*120 мм;  наявність пилового фільтра; кількість зовнішніх портів USB 3.0 – не менше 1; кількість зовнішніх портів USB 2.0 – не менше 1; наявність комбінованого аудіороз’єму; кількість слотів розширення – не менше 7; кількість відсіків для накопичувачів 3,5″ – не менше 2; кількість місць для накопичувачів 2,5″ – не менше 2; максимальна довжина відеокарти – не менше 370 мм; максимальна висота кулера процесора – не менше 165 мм; максимальна довжина блока живлення – не менше 170 мм; підтримка встановлення радіатора системи рідинного охолодження спереду – не менше 360 мм, наявність кнопки Reset.

	12. 
	Блок живлення для ПК
	2
	Блок живлення для персонального комп’ютера; номінальна потужність – не менше 750 Вт; форм-фактор – ATX; стандарт блока живлення – не нижче ATX 3.1; підтримка PCIe 5.1 – так; сертифікація енергоефективності – не нижче 80 PLUS Gold; тип корекції коефіцієнта потужності – активний (Active PFC); конструкція – повністю модульна; тип кабелів – плоскі; роз’єми живлення процесора – не менше 2*4+4-pin; роз’єм живлення відеокарти PCIe 5.1 – не менше 1*16-pin з максимальною потужністю не менше 450 Вт; роз’єми PCIe 6+2-pin – не менше 3 шт.; роз’єми SATA – не менше 8 шт.; максимальна потужність лінії +12 В – не менше 744 Вт; вентилятор охолодження – не менше 120 мм; тип підшипника вентилятора – гідродинамічний (FDB); наявність захисту від перевантаження за струмом (OCP), перенапруги (OVP), перевантаження за потужністю (OPP), перегріву (OTP), короткого замикання (SCP) та зниженої напруги (UVP); колір корпусу – чорний.

	13. 
	Процесор
	2
	Процесор для персонального комп’ютера; сокет процесора – LGA 1700; літографія — не більше 10 нм Enhanced SuperFin; кількість фізичних ядер – не менше 16; кількість потоків – не менше 24; архітектура ядер – гібридна, з продуктивними та енергоефективними ядрами (кількість продуктивних ядер — не менше 8); максимальна тактова частота – не менше 5,4 ГГц; базова частота продуктивних ядер – не менше 3,4 ГГц; базова частота енергоефективних ядер – не менше 2,5 ГГц; кеш-пам’ять L3 – не менше 30 МБ; кеш-пам’ять L2 – не менше 24 МБ; сокет – LGA 1700; підтримка оперативної пам’яті DDR5 – не менше 5600 MT/s; підтримка PCI Express 5.0 та 4.0; кількість ліній PCI Express – не менше 20; базова теплова потужність – не більше 125 Вт; розблокований множник; підтримка технологій Turbo Boost Max 3.0, Gaussian & Neural Accelerator 3.0, Volume Management Device (VMD), Mode-based Execute Control (MBEC), Virtualization Technology (VT-x) with Extended Page Tables (EPT).

	14. 
	Вiдеокарта 8GB
	3
	Відеокарта дискретна; кількість ядер CUDA – не менше 2560; кількість текстурних блоків (TMU) – не менше 80; кількість блоків растеризації (ROP) – не менше 32; об’єм власної відеопам’яті – не менше 8 ГБ; тип відеопам’яті – не нижче GDDR6; розрядність шини пам’яті – не менше 128 біт; ефективна швидкість пам’яті – не менше 20 Гбіт/с; частота графічного процесора в режимі Boost – не менше 2647 МГц; інтерфейс підключення – PCI Express 5.0; максимальна цифрова роздільна здатність – не менше 7680*4320 пікселів; відеовиходи – не менше 1*HDMI 2.1b та не менше 3*DisplayPort 2.1b; підтримка одночасного підключення моніторів – не менше 4; підтримка HDCP 2.3; система охолодження – активна, з не менше ніж двома вентиляторами; роз’єм додаткового живлення – не більше 1*8-pin.

	15. 
	Відеокарта 12GB
	1
	Відеокарта дискретна; кількість ядер CUDA – не менше 3584; кількість текстурних блоків (TMU) – не менше 112; кількість блоків растеризації (ROP) – не менше 48; об’єм власної відеопам’яті – не менше 12 ГБ; тип відеопам’яті – не нижче GDDR6; розрядність шини пам’яті – не менше 192 біт; ефективна швидкість пам’яті – не менше 15 Гбіт/с; частота графічного процесора в режимі Boost – не менше 1807 МГц; інтерфейс підключення – PCI Express 4.0; максимальна цифрова роздільна здатність – не менше 7680*4320 пікселів; відеовиходи – не менше 1*HDMI 2.1 та не менше 3*DisplayPort 1.4; підтримка одночасного підключення моніторів – не менше 4; підтримка HDCP; система охолодження – активна, з не менше ніж двома вентиляторами; роз’єм додаткового живлення – не більше 1*8-pin.

	16. 
	Монітор 34"
	3
	Монітор; розмір (діагональ) екрана – не менше 34"; тип підсвічування – LED; форма екрана – вигнута; радіус кривизни – 1500R; співвідношення сторін – 21:9; роздільна здатність – не менше 3440*1440 пікселів; максимальна частота оновлення – не менше 200 Гц; час відгуку – не більше 1 мс (GTG); яскравість – не менше 400 кд/м²; статична контрастність – не менше 4000:1; кути огляду по горизонталі та вертикалі – не менше 178°; колірне охоплення DCI-P3 – не менше 95%; покриття екрана – антивідблискове; підтримка HDR10; підтримка Adaptive-Sync, Low Motion Blur, Low Blue Light; відеовходи – не менше 2*HDMI 2.1 та 2*DisplayPort 1.4; USB-концентратор – не менше 2 портів USB Type-A; вбудовані динаміки – не менше 2*2 Вт; регулювання нахилу екрана; підтримка кріплення VESA 100*100 мм; кабель DisplayPort у комплекті постачання; гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців.

	17. 
	Монітор 27"
	1
	Монітор; розмір (діагональ) екрана – не менше 27"; тип підсвічування – LED; форма екрана – плоска; співвідношення сторін – 16:9; роздільна здатність – не менше 1920*1080 пікселів; максимальна частота оновлення – не менше 120 Гц; час відгуку – не більше 1 мс (MPRT); яскравість – не менше 250 кд/м²; статична контрастність – не менше 1500:1; кути огляду по горизонталі та вертикалі – не менше 178°; покриття екрана – антивідблискове; підтримка Adaptive-Sync, Low Blue Light, Flicker-Free; відеовходи – не менше 1*HDMI 1.4 та 1*VGA (D-Sub); наявність аудіовиходу 3,5 мм; підтримка кріплення VESA 100*100 мм; кабель HDMI у комплекті постачання; гарантійний строк від виробника – не менше 36 місяців.



